**CARACTERÍSTICAS**

El XAS 750 JD está diseñado con características innovadoras para

hacer su trabajo más fácil. Por ejemplo, todas las piezas de repuesto son

al alcance de la mano para que el mantenimiento de rutina tome menos tiempo

ESPECIFICACION TECNICA.

COMPRESOR DE AIRE PORTATIL

MARCA: ATLAS COPCO

MODELO: XAS 750 JD

CAUDAL DE AIRE: 750 CFM. 21.23M3/m. 345 l/s

PRESIÓN DE AIRE DE TRABAJO: MAX.125PSI – STD 100PSI.

MOTOR: JHON DEERE

MODEL: 6068HFC94

ASPIRACION DE MOTOR: TURBO INTERCOOLER.

NUMERO DE CILINDROS: 06

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: líquido refrigerante.

VELOCIDAD MÁXIMA: 2000 RPM

VELOCIDAD RALENTI: 1300 RPM

POTENCIA DE MOTOR: 200 hp/149.14 kW

SISTEMA ELÉCTRICO: 24V.

PESO: 3520 KG

CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE: 70gl. 265 lt.

NIVEL DE RUIDO DB(A):99