**CARACTERÍSTICAS**

ESPECIFICACION TECNICA.

COMPRESOR DE AIRE PORTATIL

MARCA: SULLAIR

MODELO: 260CFM

CAUDAL DE AIRE: 260 CFM. 7.4M3/m. 123 l/s

PRESIÓN DE AIRE DE TRABAJO: MAX.125PSI – STD 100PSI. MIN 80PSI

MOTOR: CATERPILLAR

MODEL: 3044 – C3.4

ASPIRACION DE MOTOR: TURBO

NUMERO DE CILINDROS: 04

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: LÍQUIDO REFRIGERANTE.

VELOCIDAD MÁXIMA: 2500 RPM

POTENCIA DE MOTOR: 83 hp/62 kW

SISTEMA ELÉCTRICO: 12V.

PESO: 1288 KG

CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE: 35gl. 132.5 lt.

NIVEL DE RUIDO DB(A):99

PAIS DE FABRICACION. EE.UU.