**CARACTERÍSTICAS**

ESPECIFICACION TECNICA.

COMPRESOR DE AIRE PORTATIL

MARCA: SULLAIR

MODELO: 375H

CAUDAL DE AIRE: 375 CFM. 10.6M3/m. 177 l/s

PRESIÓN DE AIRE DE TRABAJO: 80PSI – 150PSI

 MOTOR: CATERPILLAR

MODEL: 3054C

ASPIRACION DE MOTOR: TURBO INTERCOOLER

NUMERO DE CILINDROS: 04

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: LÍQUIDO REFRIGERANTE.

VELOCIDAD MÁXIMA: 2200 RPM

POTENCIA DE MOTOR: 129 hp 96 kW.

SISTEMA ELÉCTRICO: 12V.

PESO: 2004 KG

CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE: 56GL. 211.98 lt.

NIVEL DE RUIDO DB(A):99

PAIS DE FABRICACION. EE.UU.