**CARACTERÍSTICAS**

ESPECIFICACION TECNICA.

COMPRESOR DE AIRE PORTATIL

MARCA: SULLAIR

MODELO: 750H

CAUDAL DE AIRE: 750 CFM. 21.2M3/m. 355 l/s

PRESIÓN DE AIRE DE TRABAJO: 80PSI – 150PSI

 MOTOR: CATERPILLAR

MODEL: C-9 ATAAC

ASPIRACION DE MOTOR: TURBO INTERCOOLER

NUMERO DE CILINDROS: 06

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: LÍQUIDO REFRIGERANTE.

VELOCIDAD MÁXIMA: 1800 RPM

POTENCIA DE MOTOR: 275 hp 205 kW.

SISTEMA ELÉCTRICO: 24V.

PESO: 4621 KG

CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE: 112GL. 424 lt.

NIVEL DE RUIDO DB(A):99

PAIS DE FABRICACION. EE.UU.