CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACION TECNICA.

COMPRESOR DE AIRE PORTATIL

MARCA: ATLAS COPCO

MODELO: XAS185

CAUDAL DE AIRE: 185 CFM. 5.24m3/min. 87.3 l/s.

RANGO PRESIÓN DE AIRE DE TRABAJO: MÁXIMA: 125 PSI – NORMAL: 102 PSI- MÍNIMA: 58 PSI

 MOTOR: JHON DEERE 4024TF

ASPIRACION DE MOTOR: turbo alimentado

NUMERO DE CILINDROS: 04

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: líquido refrigerante.

VELOCIDAD MÁXIMA: 2750 RPM

VELOCIDAD RALENTI: 1600 RPM

POTENCIA DE MOTOR: 49 hp/36,5 kW

SISTEMA ELÉCTRICO: 12V

PESO: 1091 KG

NIVEL DE RUIDO DB(A):98