CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACION TECNICA.

COMPRESOR DE AIRE PORTATIL

MARCA: ATLAS COPCO

MODELO: XAS186

PAIS DE FABRICACION: Bélgica

CAUDAL DE AIRE: 392 CFM. 11.1m3/m. 185 l/s

PRESIÓN DE AIRE DE TRABAJO: MÁXIMA: 125 PSI – NORMAL: 102 PSI

MOTOR: DEUTZ ALEMAN

MODEL: BF4M2012C

ASPIRACION DE MOTOR: turbo INTERCOOLER

NUMERO DE CILINDROS: 04

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: líquido refrigerante.

VELOCIDAD MÁXIMA: 2300 RPM

VELOCIDAD RALENTI: 1700 RPM

POTENCIA DE MOTOR: 118 hp/88 kW

SISTEMA ELÉCTRICO: 12V

PESO: 1705 KG

CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE: 46.23 gl. 175lt.

NIVEL DE RUIDO DB(A):99